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Ausschreibungstexte 

AGS-Türzargenprofile
Türzargenprofil Typ TUT für rahmenlose, wandbündige Innentüre, nach aussen aufgehend. 

Einseitig rahmenlose, wandbündige Türzarge aus Aluminium um perfekte Kanten und Schattenfugen zu realisieren. 

Als Unterkonstruktion dient ein Aluminiumprofil mit einklickbarem Putznetz um Haarrissbildungen vorzubeugen. Das Aluminiumprofil ist mit einer Schutzfolie abgeklebt um eine kostspielige Reinigung von Putzresten zu unterbinden. Das Profil wird an den Enden in Gehrung geschnitten und mit Eckelementen fixiert. Die Distanzschiene im unteren Bereich dient zur Fixierung der kompletten Zarge.

Lieferumfang: Aluminiumprofil mit Schutzfolie, Putznetz zum Einklicken ins Aluminiumprofil, Eckverbinder, Distanzschiene, Montagebügel.

Breite und Höhe gemäss Absprache mit der Bauleitung.
Türzargenprofil Typ TUS für rahmenlose, wandbündige Innentüren, nach innen aufgehend

Einseitig  rahmenlose, wandbündige Türzarge  aus Aluminium um perfekte Kanten und Schattenfugen zu realisieren. 

Als Unterkonstruktion dient ein Aluminiumprofil mit einklickbarem Putznetz um Haarrissbildungen vorzubeugen. Das Aluminiumprofil ist mit einer Schutzfolie abgeklebt um eine kostspielige Reinigung von Putzresten zu unterbinden. Das Profil wird an den Enden in Gehrung geschnitten und mit Eckelementen fixiert. Die Distanzschiene im unteren Bereich dient zur Fixierung der kompletten Zarge.

Lieferumfang: Aluminiumprofil mit Schutzfolie, Putznetz zum Einklicken ins Aluminiumprofil, Eckverbinder, Distanzschiene, Montagebügel.

Breite und Höhe gemäss Absprache mit der Bauleitung.
Türzargenprofil Typ TP für wandbündige Blockrahmentüren nach innen und aussen aufgehend

Einseitig wandbündige Blockrahmen-Türzarge mit Aluminiumprofil um perfekte Kanten und Schattenfugen zu realisieren. 

Als Unterkonstruktion dient ein Aluminiumprofil mit einklickbarem Putznetz um Haarrissbildungen vorzubeugen. Das Aluminiumprofil ist mit einer Schutzfolie abgeklebt um eine kostspielige Reinigung von Putzresten zu unterbinden. Das Profil wird an den Enden in Gehrung geschnitten  und mit Eckelementen zusammengeschraubt. Die Distanzschiene im unteren Bereich dient zur Fixierung der Rechteck-Zarge.

Lieferumfang: Aluminiumprofil inkl. Schutzfolie, Putznetz zum einklicken ins Aluminiumprofil, Eckverbinder innen aussen, Distanzschiene, Montagebügel.

Breite und Höhe gemäss Absprache mit der Bauleitung.
Türzargenprofil Typ TF für wandbündige Blockfuttertüren nach innen und aussen aufgehend

Beidseitig wandbündige Blockfutter-Türzarge mit Aluminiumprofil um perfekte Kanten und Schattenfugen zu realisieren. 

Als Unterkonstruktion dient ein Aluminiumprofil mit einklickbarem Putznetz um Haarrissbildungen vorzubeugen. Das Aluminiumprofil wird an den Enden in Gehrung geschnitten, ist mit einer Schutzfolie abgeklebt, um eine kostspielige Reinigung von Putzresten zu unterbinden und wird mit einem Schaumstoff-Doppelklebeband an der Mehrschicht-Holzplatte als Blindstock befestigt.

Lieferumfang: Aluminiumprofil inkl. Schutzfolie, Putznetz zum Einklicken ins Aluminiumprofil, Schaumstoff-Doppelklebeband.  

Breite und Höhe gemäss Absprache mit der Bauleitung.
Typ TUT, TUS, TP oder TF 

Firma AGS-systems www.ags-systems.com oder gleichwertiges.
Vertriebspartner für die Schweiz ist die Rudolf Geiser AG, Langenthal, www.gela.ch
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